Wed Mar 2 13:48:42 2005 Page 1

log20050302

   load’cpu1.ijs’
   mux
3 : 0
’selector inputs’ =. y.
selector from inputs
)
   inputs =: 0 1 1 0
   mux 1 ; inputs
1
   link
;
   1, inputs
1 0 1 1 0
   1;inputs
+-+-------+
|1|0 1 1 0|
+-+-------+
   dtb
|value error: dtb
   require’circuits.ijs’
   dtb
|value error: dtb
   require’16-bit-adder.ijs’
   dtb
(16$2)&#:
   btd
signed_value
   mux (btd 0 1);inputs
1